|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Device** | **Interface** | **IP Address** | **Subnet Mask / Link-local** | **Default Gateway** |
| R1 | G0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.128 | N/A |
|  |  | 2001:db8:acad::1/64 | fe80::1 | N/A |
|  | G0/1 | 192.168.1.129 | 255.255.255.128 | N/A |
|  |  | 2001:db8:acad:1::1/64 | fe80::1 | N/A |
| PC1 | NIC | 192.168.1.2 | 255.255.255.128 | 192.168.1.1 |
|  |  | 2001:db8:acad::2/64 | fe80::2 | fe80::1 |
| PC2 | NIC | 192.168.1.130 | 255.255.255.128 | 192.168.1.129 |
|  |  | 2001:db8:acad:1::2/64 | fe80::2 | fe80::1 |
| S1 | VLAN1 | 192.168.1.3 | 255.255.255.128 | 192.168.1.1 |
| S2 | VLAN1 | 192.168.1.131 | 255.255.255.128 | 192.168.1.129 |

Password: cisco

Username: admin