| **Destination** | **Average Round Trip Time (ms)** | **TTL / Hop Limit** |
| --- | --- | --- |
| 192.168.1.10 | 4 | 128 |
| 2001:db8:acad:1::10 | 3 | 128 |
| 192.168.1.1 (R1) | 0 | 255 |
| 2001:db8:acad:1::1 (R1) | 0 | 255 |
| 192.168.1.2 (S1) | 0 | 255 |
| 2001:db8:acad:1::2(S1) | 0 | 255 |
| 64.100.0.2 (R1) | 0 | 255 |
| 2001:db8:acad::2 (R1) | 0 | 255 |
| 64.100.0.1 (ISP) | 0 | 254 |
| 2001:db8:acad::1 (ISP) | 0 | 254 |
| 209.165.200.225 (ISP G0/0/1) |  |  |
| 2001:db8:acad:200::225 (ISP G0/0/1) |  |  |
| 209.165.200.226 (External) |  |  |
| 2001:db8:acad:200::226 (External) |  |  |